**www.ignistraining.net**

**PRESIONES DE COMBUSTIBLE DE SISTEMAS DE INYECCION DE VEHICULOS ASIATICOS**

**NOTA :** Las presiones de combustible indicadas deben ser tomadas con un ***manómetro IGNIS*** conectado sobre la línea de entrada de combustible al sistema. La manguera de vacio del regulador de presión de combustible, en caso de tenerla debe estar ***desconectada***.

**NOTA: 1 BAR= 1 KG./cm2**

MARCA AUTOMOVIL MODELO MOTOR PRESION DE COMB.

**· ACURA**
INTEGRA PGM-FI B17A1-1.7L 4 BARES

INTEGRA PGM-FI B18A1-1.8L 3 BARES

VIGOR PGM-FI G25A1-2.5L 3 BARES

MSX PGM-FI C30A1-3.0L 3.5 BARES

LEGEND PGM-FI C32A1-3.2L 3 BARES

**· HYUNDAI**
EXCEL FBC M- 1.5L 2 BARES

EXCEL MPI J- 1.5L 3.4 BARES

SCOUPE MPI J- 1.5L 3.4 BARES

ELANTRA MPI R- 1.6L 3.4 BARES

SONATA MPI F- 2.0L 3.4 BARES

SONATA MPI T- 3.0L 3.4 BARES

**· HONDA**

CIVIC MPI D15B7-1.5L 3 BARES

CIVIC MPI D15B8-1.5L 3 BARES

CIVIC MPI D15Z1-1.5L 3 BARES

1992

CIVIC MPI D1626-1.6L 3 BARES

ACCORD PGM-FI F22A1-2.2L 2.5 BARES

ACCORD PGM-FI F22A6-2.2L 3 BARES

ACCORD PGM-FI F22A4-2.2L 3 BARES

PRELUDE PGM-FI F22A1-2.2L 2.5 BARES

PRELUDE PGM-FI H23A1-2.3L 2.5 BARES

1993/94

CIVIC MPI D15B7-1.5L 2.5 BARES

CIVIC MPI D15B8-1.5L 2.5 BARES

CIVIC MPI D15Z1-1.5L 2.5 BARES

CIVIC MPI D1626-1.6L 2.5 BARES

CIVIC DEL SOL SFI D15B7-1.5L 2.5 BARES

CIVIC DEL SOL SFI D16Z6-1.6L 2.5 BARES

ACCORD PGM-FI F22A1-2.2L 2.5 BARES

ACCORD PGM-FI F22A6-2.2L 2.5 BARES

PRELUDE SFI F22A1-2.2L 2.5 BARES

PRELUDE SFI H22A1-2.2L 2 BARES

PRELUDE SFI H23A1-2.3L 2.5 BARES

PASSAPORT MPI 4ZE1 -2.6L 2.5 BARES

PASSAPORT MPI 6VD1 -3.2L 2 BARES

**· INFINITI**

G20 MPFI SR20DE-2.0L 2.4 BARES

M30 MPFI VG30 -3.0L 2.4 BARES

Q45 MPFI VH45DE-4.5L 2.4 BARES

**· ISUZU**

IMPULSE RS MFI 4XE1WT-1.6L 2.7 BARES

IMPULSE XS MFI 4XF1W-1.8L 2.7 BARES

STYLUS S MFI 4XE1V-1.6L 2.7 BARES

STYLUS RS MFI 4XF1W-1.8L 2.7 BARES

AMIGO MFI 4ZE1-2.6L 2.5 BARES

PICK-UP MFI 4ZD1-2.3L 2.7 BARES

PICK-UP TFI CPC-3.1L 0.8 BARES

PICK-UP MFI 4ZD1-2.6L 2.5 BARES

RODEO MFI 4ZE1-2.6L 2.5 BARES

RODEO MFI 6VD1-3.2L 3 BARES

TROOPER MFI 6VD1-3.2L 3 BARES

**· LEXUS**

ES300 SFI 3VZFE-3.0L 3 BARES

SC300 SFI 2JZGE-3.0L 3 BARES

SC400 EFI 1UZFE-4.0L 3 BARES

LS400 EFI 1UZFE-4.0L 3 BARES

**· MAZDA**

MIATA EFI B6ZE-1.6L 2.7 BARES

323 EFI B6E -1.6L 2.7 BARES

MX3 EFI B6E -1.6L 2.7 BARES

MX3 EFI X8D -1.8L 2.7 BARES

PROTEGE EFI BPE -1.8L 2.7 BARES

PROTEGE EFI BPD -1.8L 2.7 BARES

626 EFI F2 - 2.2L 2.7 BARES

626 EFI-TURBO F2 - 2.2L 2.7 BARES

MX6 EFI F2 - 2.2L 2.7 BARES

MX6 EFI-TURBO F2 - 2.2L 2.7 BARES

929 EFI JEZE-3.0L 2.7 BARES

B2200 EFI F2 - 2.2L 2.7 BARES

B2600i EFI G6 - 2.6L 2.7 BARES

MPV EFI G6 - 2.6L 2.7 BARES

MPV EFI JE - 3.0L 2.7 BARES

NAVAJO EFI X - 4.0L 3.3 BARES

RX7 EFI-TURBO 13B -1.3L 2.7 BARES

626 EFI FS - 2.0L 2.7 BARES

626 EFI KL - 2.5L 2.7 BARES

MX6 EFI FS - 2.0L 2.7 BARES

MX6 EFI JEZE-3.0L 2.7 BARES

MIATA EFI BPD -1.8L 2.7 BARES

B2300 EFI A- 2.3L 3.3 BARES

B3000 EFI U- 3.0L 3.3 BARES

B4000 EFI X- 4.0L 3.3 BARES

**· MITSUBISHI**

PRECIS MFI G4DJ-1.5L 2.7 BARES

MIRAGE MFI 4G15-1.5L 2.7 BARES

MIRAGE MFI 4G61-1.6L 2.7 BARES

ECLIPSE MFI 4G37-1.8L 2.7 BARES

ECLIPSE MFI 4G63-2.OL 2.7 BARES

GALANT MFI 4G63-2.0L 2.7 BARES

3000GT MFI 6G72-3.0L 2.5 BARES

DIAMANTE MFI 6G72-3.0L 2.5 BARES

EXPO MFI 4G93-1.8L 2.7 BARES

EXPO MFI 4G64-2.4L 2.7 BARES

TRUCK MFI 4G64-2.4L 2.7 BARES

TRUCK MFI 4G72-3.0L 2.7 BARES

MONTERO MFI 6G72-3.0L 2.7 BARES

PRECIS MFI G4DJ-1.5L 2.8 BARES

MIRAGE MFI 4G15-1.5L 2.7 BARES

MIRAGE MFI 4G93-1.8L 2.7 BARES

MONTERO MFI 6G74-3.5L 2.7 BARES

**· NISSAN**

SENTRA MFI GA16DE-1.6L 3 BARES

SENTRA MFI SRD20DE-2.0L 3 BARES

STANZA MFI KA24E-2.4L 3 BARES

240SX MFI KA24DE-2.4L 3 BARES

300ZX MFI VG30DE-3.0L 3 BARES

MAXIMA MFI VG30E-3.0L 3 BARES

PICK-UP MFI KA24E-2.4L 3 BARES

PICK UP MFI VG30E-3.0L 3 BARES

PATHFINDER MFI VG30E-3.0L 3 BARES

ALTIMA MFI KA24DE-2.4L 3 BARES

QUEST MFI VG30E-3.0L 3 BARES

**· SUBARU**

JUSTY MFI 0007-1.2L 3 BARES

LOYALE MFI 0008-1.8L 3.1 BARES

LEGACY MFI 0006-2.2L 2.7 BARES

LEGACY TURBO MFI 0006-2.2L 3 BARES

SVX MFI 0003-3.3L 3 BARES

IMPREZA MFI 0002-1.8L 2.5 BARES

**· SUZUKI**

SWIFT GT MFI 0003-1.3L 3 BARES

SWIFT TFI 0003-1.3L 1.2 BARES

SAMURAI TFI 0003-1.3L 2.5 BARES

SIDEKICK TFI 0000-1.6L 2.5 BARES

**· TOYOTA**

TERCEL EFI 3E-E-1.5L 3.1 BARES

PASEO EFI 5EFE-1.5L 3 BARES

COROLLA EFI 4AFE-1.6L 2.8 BARES

COROLLA EFI 7AFE-1.8L 2.8 BARES

CELICA EFI 4AFE-1.6L 2.8 BARES

CELICA EFI 3SGTE-2.0L 2.5 BARES

ELICA EFI 5SFE-2.2L 2.8 BARES

MR2 EFI 3SGTE-2.0L 2.5 BARES

MR2 EFI 5SFE-2.2L 2.8 BARES

CAMRY EFI 3VZFE-3.0L 2.8 BARES

CAMRY EFI 1MZFE-4.5L 2.8 BARES

CAMRY EFI 5SFE-2.2L 2.8 BARES

CRESSIDA EFI 7MGE-3.0L 2.8 BARES

SUPRA EFI 7MGE-3.0L 2.8 BARES

SUPRA EFI 2JZGE-3.0L 2.5 BARES

SUPRA EFI 2JXGTE-3.0L 2.5 BARES

SUPRA EFI 7MGTE-3.0L 2.5 BARES

PICK UP EFI 22RE-2.4L 2.8 BARES

PICK UP EFI 3VZE-3.0L 2.8 BARES

4RUNNER EFI 22RE-2.4L 2.8 BARES

4RUNNER EFI 3VZE-3.0L 2.8 BARES

PREVIA EFI 2TZFE-2.4L 2.8 BARES

LAND CRUISER EFI 3FE-4.0L 3 BARES

LAND CRUISER EFI 1FZFE-4.5L 2.8 BARES

T100 EFI 3VZE-3.0L 2.8 BARES

T100 EFI 3RZFE-2.7L 2.8 BARES

**ADQUIERA YA LOS MANOMETROS IGNIS, CONTACTENOS YA!!! www.ignistraining.net**