**www.ignistraining.net**

**PRESIONES DE COMBUSTIBLE DE SISTEMAS DE INYECCION DE VEHICULOS ASIATICOS**

**NOTA :** Las presiones de combustible indicadas deben ser tomadas con un ***manómetro IGNIS*** conectado sobre la línea de entrada de combustible al sistema. La manguera de vacio del regulador de presión de combustible, en caso de tenerla debe estar ***desconectada***.   
  
**NOTA: 1 BAR= 1 KG./cm2**   
  
MARCA AUTOMOVIL MODELO MOTOR PRESION DE COMB.   
  
**· ACURA**   
INTEGRA PGM-FI B17A1-1.7L 4 BARES   
  
INTEGRA PGM-FI B18A1-1.8L 3 BARES   
  
VIGOR PGM-FI G25A1-2.5L 3 BARES   
  
MSX PGM-FI C30A1-3.0L 3.5 BARES   
  
LEGEND PGM-FI C32A1-3.2L 3 BARES   
  
  
**· HYUNDAI**   
EXCEL FBC M- 1.5L 2 BARES   
  
EXCEL MPI J- 1.5L 3.4 BARES   
  
SCOUPE MPI J- 1.5L 3.4 BARES   
  
ELANTRA MPI R- 1.6L 3.4 BARES   
  
SONATA MPI F- 2.0L 3.4 BARES   
  
SONATA MPI T- 3.0L 3.4 BARES

**· HONDA**   
  
CIVIC MPI D15B7-1.5L 3 BARES   
  
CIVIC MPI D15B8-1.5L 3 BARES   
  
CIVIC MPI D15Z1-1.5L 3 BARES   
  
1992   
  
CIVIC MPI D1626-1.6L 3 BARES   
  
ACCORD PGM-FI F22A1-2.2L 2.5 BARES   
  
ACCORD PGM-FI F22A6-2.2L 3 BARES   
  
ACCORD PGM-FI F22A4-2.2L 3 BARES   
  
PRELUDE PGM-FI F22A1-2.2L 2.5 BARES   
  
PRELUDE PGM-FI H23A1-2.3L 2.5 BARES   
  
  
1993/94   
  
CIVIC MPI D15B7-1.5L 2.5 BARES   
  
CIVIC MPI D15B8-1.5L 2.5 BARES   
  
CIVIC MPI D15Z1-1.5L 2.5 BARES   
  
CIVIC MPI D1626-1.6L 2.5 BARES   
  
CIVIC DEL SOL SFI D15B7-1.5L 2.5 BARES   
  
CIVIC DEL SOL SFI D16Z6-1.6L 2.5 BARES   
  
ACCORD PGM-FI F22A1-2.2L 2.5 BARES   
  
ACCORD PGM-FI F22A6-2.2L 2.5 BARES   
  
PRELUDE SFI F22A1-2.2L 2.5 BARES   
  
PRELUDE SFI H22A1-2.2L 2 BARES   
  
PRELUDE SFI H23A1-2.3L 2.5 BARES   
  
PASSAPORT MPI 4ZE1 -2.6L 2.5 BARES   
  
PASSAPORT MPI 6VD1 -3.2L 2 BARES   
  
**· INFINITI**   
  
  
G20 MPFI SR20DE-2.0L 2.4 BARES   
  
M30 MPFI VG30 -3.0L 2.4 BARES   
  
Q45 MPFI VH45DE-4.5L 2.4 BARES   
  
  
**· ISUZU**   
  
IMPULSE RS MFI 4XE1WT-1.6L 2.7 BARES   
  
IMPULSE XS MFI 4XF1W-1.8L 2.7 BARES   
  
STYLUS S MFI 4XE1V-1.6L 2.7 BARES   
  
STYLUS RS MFI 4XF1W-1.8L 2.7 BARES   
  
AMIGO MFI 4ZE1-2.6L 2.5 BARES   
  
PICK-UP MFI 4ZD1-2.3L 2.7 BARES   
  
PICK-UP TFI CPC-3.1L 0.8 BARES   
  
PICK-UP MFI 4ZD1-2.6L 2.5 BARES   
  
RODEO MFI 4ZE1-2.6L 2.5 BARES   
  
RODEO MFI 6VD1-3.2L 3 BARES   
  
TROOPER MFI 6VD1-3.2L 3 BARES

**· LEXUS**   
  
ES300 SFI 3VZFE-3.0L 3 BARES   
  
SC300 SFI 2JZGE-3.0L 3 BARES   
  
SC400 EFI 1UZFE-4.0L 3 BARES   
  
LS400 EFI 1UZFE-4.0L 3 BARES   
  
**· MAZDA**   
  
MIATA EFI B6ZE-1.6L 2.7 BARES   
  
323 EFI B6E -1.6L 2.7 BARES   
  
MX3 EFI B6E -1.6L 2.7 BARES   
  
MX3 EFI X8D -1.8L 2.7 BARES   
  
PROTEGE EFI BPE -1.8L 2.7 BARES   
  
PROTEGE EFI BPD -1.8L 2.7 BARES   
  
626 EFI F2 - 2.2L 2.7 BARES   
  
626 EFI-TURBO F2 - 2.2L 2.7 BARES   
  
MX6 EFI F2 - 2.2L 2.7 BARES   
  
MX6 EFI-TURBO F2 - 2.2L 2.7 BARES   
  
929 EFI JEZE-3.0L 2.7 BARES   
  
B2200 EFI F2 - 2.2L 2.7 BARES   
  
B2600i EFI G6 - 2.6L 2.7 BARES   
  
MPV EFI G6 - 2.6L 2.7 BARES   
  
MPV EFI JE - 3.0L 2.7 BARES   
  
NAVAJO EFI X - 4.0L 3.3 BARES   
  
RX7 EFI-TURBO 13B -1.3L 2.7 BARES   
  
626 EFI FS - 2.0L 2.7 BARES   
  
626 EFI KL - 2.5L 2.7 BARES   
  
MX6 EFI FS - 2.0L 2.7 BARES   
  
MX6 EFI JEZE-3.0L 2.7 BARES   
  
MIATA EFI BPD -1.8L 2.7 BARES   
  
B2300 EFI A- 2.3L 3.3 BARES   
  
B3000 EFI U- 3.0L 3.3 BARES   
  
B4000 EFI X- 4.0L 3.3 BARES   
  
  
  
**· MITSUBISHI**   
  
PRECIS MFI G4DJ-1.5L 2.7 BARES   
  
MIRAGE MFI 4G15-1.5L 2.7 BARES   
  
MIRAGE MFI 4G61-1.6L 2.7 BARES   
  
ECLIPSE MFI 4G37-1.8L 2.7 BARES   
  
ECLIPSE MFI 4G63-2.OL 2.7 BARES   
  
GALANT MFI 4G63-2.0L 2.7 BARES   
  
3000GT MFI 6G72-3.0L 2.5 BARES   
  
DIAMANTE MFI 6G72-3.0L 2.5 BARES   
  
EXPO MFI 4G93-1.8L 2.7 BARES   
  
EXPO MFI 4G64-2.4L 2.7 BARES   
  
TRUCK MFI 4G64-2.4L 2.7 BARES   
  
TRUCK MFI 4G72-3.0L 2.7 BARES   
  
MONTERO MFI 6G72-3.0L 2.7 BARES   
  
PRECIS MFI G4DJ-1.5L 2.8 BARES   
  
MIRAGE MFI 4G15-1.5L 2.7 BARES   
  
MIRAGE MFI 4G93-1.8L 2.7 BARES   
  
MONTERO MFI 6G74-3.5L 2.7 BARES   
  
  
**· NISSAN**   
  
SENTRA MFI GA16DE-1.6L 3 BARES   
  
SENTRA MFI SRD20DE-2.0L 3 BARES   
  
STANZA MFI KA24E-2.4L 3 BARES   
  
240SX MFI KA24DE-2.4L 3 BARES   
  
300ZX MFI VG30DE-3.0L 3 BARES   
  
MAXIMA MFI VG30E-3.0L 3 BARES   
  
PICK-UP MFI KA24E-2.4L 3 BARES   
  
PICK UP MFI VG30E-3.0L 3 BARES   
  
PATHFINDER MFI VG30E-3.0L 3 BARES   
  
ALTIMA MFI KA24DE-2.4L 3 BARES   
  
QUEST MFI VG30E-3.0L 3 BARES   
  
  
  
  
**· SUBARU**   
  
  
JUSTY MFI 0007-1.2L 3 BARES   
  
LOYALE MFI 0008-1.8L 3.1 BARES   
  
LEGACY MFI 0006-2.2L 2.7 BARES   
  
LEGACY TURBO MFI 0006-2.2L 3 BARES   
  
SVX MFI 0003-3.3L 3 BARES   
  
IMPREZA MFI 0002-1.8L 2.5 BARES   
  
  
  
**· SUZUKI**   
  
SWIFT GT MFI 0003-1.3L 3 BARES   
  
SWIFT TFI 0003-1.3L 1.2 BARES   
  
SAMURAI TFI 0003-1.3L 2.5 BARES   
  
SIDEKICK TFI 0000-1.6L 2.5 BARES   
  
  
  
  
**· TOYOTA**   
  
TERCEL EFI 3E-E-1.5L 3.1 BARES   
  
PASEO EFI 5EFE-1.5L 3 BARES   
  
COROLLA EFI 4AFE-1.6L 2.8 BARES   
  
COROLLA EFI 7AFE-1.8L 2.8 BARES   
  
CELICA EFI 4AFE-1.6L 2.8 BARES   
  
CELICA EFI 3SGTE-2.0L 2.5 BARES   
  
ELICA EFI 5SFE-2.2L 2.8 BARES   
  
MR2 EFI 3SGTE-2.0L 2.5 BARES   
  
MR2 EFI 5SFE-2.2L 2.8 BARES   
  
CAMRY EFI 3VZFE-3.0L 2.8 BARES   
  
CAMRY EFI 1MZFE-4.5L 2.8 BARES   
  
CAMRY EFI 5SFE-2.2L 2.8 BARES   
  
CRESSIDA EFI 7MGE-3.0L 2.8 BARES   
  
SUPRA EFI 7MGE-3.0L 2.8 BARES   
  
SUPRA EFI 2JZGE-3.0L 2.5 BARES   
  
SUPRA EFI 2JXGTE-3.0L 2.5 BARES   
  
SUPRA EFI 7MGTE-3.0L 2.5 BARES   
  
PICK UP EFI 22RE-2.4L 2.8 BARES   
  
PICK UP EFI 3VZE-3.0L 2.8 BARES   
  
4RUNNER EFI 22RE-2.4L 2.8 BARES   
  
4RUNNER EFI 3VZE-3.0L 2.8 BARES   
  
PREVIA EFI 2TZFE-2.4L 2.8 BARES   
  
LAND CRUISER EFI 3FE-4.0L 3 BARES   
  
LAND CRUISER EFI 1FZFE-4.5L 2.8 BARES   
  
T100 EFI 3VZE-3.0L 2.8 BARES   
  
T100 EFI 3RZFE-2.7L 2.8 BARES

**ADQUIERA YA LOS MANOMETROS IGNIS, CONTACTENOS YA!!! www.ignistraining.net**